(I) Upute za editor liste kanala: 

1, Hardversko spajanje:
   A) Molimo koristite RS232 kabel ili RS232 u scart; 
B) Otvorite editor liste kanala i pod opcijom Transfer (T) odaberite ispravan COM port (npr. COM1); 
2, Upute za nadogradnju: 
A) Nadogradnja softvera 
1) Podržani format: Bin file 
2) Mod nadogradnje: Nakon otvaranja editor liste kanala, odaberite UPGRADE SW, uključite prijemnik i software će se napuniti. Nakon punjena, prijemnik će se automatski restartati. 
B)  Prijenos podataka (ključevi, sateliti, TP, kanali)
      1) Podržani formati su: .bin file ili .sdx file (lista kanala sprema se u .bin formatu)
2) Punjenje: 
TO DVB: Otvorite  Bin \ SDX File → odaberite To DVB opciju u oeditoru liste kanala

→ upalite prijemnik i pričakajte da se podaci učitaju u njega. 
From DVB:  unosom koda 456 to u standby modu receiver →odaberite From DVB opciju u editor liste kanala te će se podaci prebaciti sa prijemnika na računalo. Pod File odaberite Save AS kako bi spremili na disk isčitane podatke. 
(II) Upisivanje ključeva
 1, hardware platform connection: 
A) Molimo Vas da koristite RS232 kabel za unošenje ključeva; 
2, Podržani formati ključeva: Bin file; 
3, učitavanje ključeva u prijemnik: 
From DVB: odaberite “from DVB”, nakon toga u prijemnik unesite kod 779 (u standby modu) i započet će se isčitavanje ključeva iz prijemnika na računalo. 

TO DVB: odaberite “open” otvorite datoteku sa ključevima, nakon toga kliknite na “TO DVB” meni te na prijemniku upišite preko daljinskoga broj 779. Novi ključevi će se napuniti u prijemnik

. 
4, USB učitavanje ključeva: 
Kopirajte .bin datoteku sa ključevima na stick, stavite stick u prijemnik i u izborniku USB nadogradnja softvera možete ih učitati u prijemnik. 
(III) Receiver - Receiver Update: 

slave receiver: prima podatke  DVB 
master receiver: šalje podatke  DVB 
master receiver - - > slave receiver 
u master receiver unesite broj 123 (u standby modu), uključite slave prijemnik i odaberite software update (nadogradnju softvera)

u master receiver unesite broj 999 (u standby modu), upalite slave receiver i nastavite sa nadogradnjom loadera
u master receiver unesite broj 369 (u standby modu), upalite slave receiver i nastavite sa kopiranjem kompletnog flasha

u master receiver unesite broj 456 (u standby modu), upalite slave receiver i nastavite sa nadogradnjom listi kanala I postavki

u master receiver unesite broj 789 (u standby modu), upalite slave receiver i nastavite sa kopiranjem softvera I podataka

1. Aktiviranje emulacije

- Pritisnite tipku MENU i zatim brojeve 3030

- na ekranu će se pojaviti novi, skriveni izbornik sa ovim opcijama:

    Patch/EMU Switch  - > postaviti na UKLJUČENO - time se aktivira emulacija

    Keyedit - > tipkom OK ulazite u ručni editor ključeva gdje možete unijeti ključeve

    Autoroll switch - > postaviti na UKLJUČENO - automatsko skidanje ključeva

2. Ukoliko se ekran zacrni nakon nadogradnje ključeva ili liste kanala potrebno je slijedeće:

- Pritisnite tipku MENU

- Otvorite OSD postavke 

- transparentnost postaviti na 6

nakon toga za bolju sliku je potrebno i:

- Otvoriti MENU

- odaberite Postavke A/V izlaza 

- Vrsta video izlaza postaviti na RGB
